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	ΟΡΟΣΤΗΛΕΣ
	Τεμάχιο
	10
	75,00

	2
	
	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
	Τεμάχιο
	2
	170,00

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	1.090,00

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	           1.351,60
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1) Οροστήλες 
Στατώ Ορών Τροχήλατο Ανοξείδωτο
•	 Να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
•	Να έχει βάση στήριξης πέντε ακτινών διαμέτρου 60cm για υψηλή σταθερότητα
•	Να διαθέτει τέσσερα (4) άγκιστρα ασφαλείας με μέγιστο βάρος ανάρτησης 8kg
•	 Οι τροχοί να είναι αθόρυβοι, διπλοί, αντιστατικοί, οι δύο με πέδηση, διαμέτρου 50mm
•	Να διαθέτει σετ εργαλείων συναρμολόγησης
•	Να διαθέτει βάση με αφαιρούμενο δοχείο τοποθέτησης της γραμμής έκχυσης
•	Ελάχιστη ρύθμιση ύψους: 135-140cm
•	Μέγιστη ρύθμιση ύψους: 210-215cm
•	Μήκος ακτίνας βάσης: 60cm
•	Βάρος:6,5 - 7,5kg

2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
• Με σκελετό κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Να φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία να έχει περιμετρικό, προστατευτικό γείσο
• Με αυξομειούμενο ύψους από 80 έως 120 cm, μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα ή σφιγκτήρα
• Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 οι φέρουν φρένο
• Διαστάσεις: 50x70x80/120 cm
